**ADE ZW50-3**

Justieranleitung

Ein Bild, das Gerät, Waage enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

->0<- drücken während Einschalten

Pin: 0000 eingeben, mit ->T bestätigen

->T drücken bis unload

Waage entlasten und mit ->T bestätigen

Sel: 00003 (für 3 kg Waage) ->T

Load: Waage belasten mit ->T bestätigen

Fertig. Eventuell ->0<- drücken.