**Anleitung von Eichdaten auslesen mit dem Handgerät**

**bei der Tokheim Quantium Säule mit dem Rechner TCQ**

Kontrolle möglich mit Software-Versionen 11.010.012 und 13.004.01



Tanken

**Wichtig: - Gegenseitige Säule muss gesperrt sein**

 **- Mit Kassensystem, beim Justieren müssen die offenen Tankungen gelöscht sein**

- Handgerät einschalten und an die Säule halten bis das Grundmenü erscheint ⭢ OK Login

- Mit [F1] Softwareversion auslesen mit [C] Retour ⭢ OK Login

- [OK] bestätigen Anzeige wechselt zu Passwort (PIN) und Säulenanzeige zu «cFG rd»

 PIN «**11 33 5**» eingeben und mit [OK] bestätigen

 🡢 1 ***Wight & Measures*** (Eichmenü) mit [OK] bestätigen

**Daten nach der Tankung auslesen (letzte Tankung)**

- Auf Programm 2 ***Transactions*** mit [OK] bestätigen 🡢 Pump 1 oder 2 1 = Hahnen links

 mit Taste [🗸] und 1 oder 2 mit Taste [▽] mit Taste [OK] bestätigen

- Auf Programm ***Show Results*** mit [OK] bestätigen 🡢 ***W&M Transaction*** auf 2 Seiten

 Retour mit [C] bis 🡢 ***Main Menü*** mit [2] Quit bestätigen 🡢 Ende

- Kontrolle der Dichte: in Programm 6 ***Product Coef*** mit [OK] 🡢 2 Seiten = Namen & Dichte

 In Programm 7 TC Produets mit [OK] = Zuordnung

**Tanken mit Testprogramm**

- Mit [OK] bestätigen in Programm 9 ***Test Delivery***

- Pump auswähle 1 [OK]

- Menge einstellen [OK] Säulen Anzeige -------

- Zapfhahnen aushängen und Tanken

- Nach Tankung Handgerät an Säule halten das die Tankungs Daten angezeigt werden

- Mit [C] Retour bis ***Wight & Measures*** und mit Quit anwählen für Ende

**Wichtig:** Bei schlechter Verbindung ist der Akku zu schwach = Akku auf Laden

 Neuer Schlüssel = ROIVIS $R 1209